**N.DoP 0005 21-01-2019**

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo :***38.001-38.002.001-38.003-38.004-38.005-***

***POZZETTI SIFONE, PROLUNGHE E COPERCHI LEGGERI in cls armato***

2. Uso previsto per il prodotto da costruzione conformante alla specifica tecnica armonizzata,come previsto dal fabbricante :

***POZZETTI SIFONE E PROLUNGHE LEGGERI E RELATIVI ELEMENTI DI CHIUSURA IN CALCESTRUZZO ARMATO***

3. Nome ed indirizzo del fabbricante :**Veneta Prefabbricati Srl Sede legale : Strada Nazionale Romea, 80 Stabilimento di produzione : Strada Nazionale Romea, 8045010 Rosolina (RO) Tel.0426/337027 – Fax 0426/337577**

4. Nome e indirizzo mandatario (art.12, §2): **non applicabile**

5. Sistema di AVCP : ***4***

6a. Norma armonizzata: UNI EN 1917:2004

6b. Organismi notificati: /

7. Prestazioni dichiarate:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caratteristiche essenziali** | **Prestazione** | **Specifica tecnica armonizzata** |
| Dimensioni nominali | Vedasi scheda tecnica dei prodotti : POZZETTI EPROLUNGHE LEGGERI | UNI EN 1917:2004 p.to 4 p.to 3 p.to 3 p.to 5 |
| Resistenza alla compressione calcestruzzo | > 40 N/mm2 | UNI EN 1917:2004 p.to 4 p.to 3 p.to 6  |
| Capacità di portata del carico di eventuali gradini pre-montati | NPD  | UNI EN 1917:2004 p.to 4 p.to 3 p.to 7 |
| Tenuta all’acqua | Conforme alla norma | UNI EN 1917:2004 p.to 4 p.to 3 p.to 8 |
| Durabilità | Adeguata per le normali condizioni di esercizio | UNI EN 1917:2004 p.to 4 p.to 3 p.to 10 |

Le caratteristiche dimensionali sono quelle di cui alla scheda – catalogo in vigore al momento della immissione in commercio.

Note relative alla tabella:

1. La colonna 1 contiene l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi previsti di cui al punto 2;

2. Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conformemente ai requisiti di cui all'articolo 6, la colonna 2 contiene la prestazione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una descrizione, in relazione alle caratteristiche essenziali corrispondenti. Le lettere ,NPD (NPD=nessuna prestazione determinata) ove non sia dichiarata alcuna prestazione;

3. Per ciascuna caratteristica essenziale elencata nella colonna 1 la colonna 3 contiene: a) il riferimento datato della norma armonizzata corrispondente e, se pertinente, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica o della documentazione tecnica appropriata utilizzata; oppure b) il riferimento datato del documento per la valutazione europea corrispondente, se disponibile, ed il numero di riferimento della valutazione tecnica europea utilizzata.

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: presente nel fascicolo tecnico aziendale di prodotto.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate.la presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

L’acciaio contenuto nei manufatti proviene da centro di trasformazione in possesso di relativa denuncia ed è corredato dai relativi certificati di origine (attestati di qualificazione fornitore e prove di laboratorio).

Il calcestruzzo è costantemente assoggettato a prove di compressione in laboratorio autorizzato.

Rosolina, li 21/01/2019

VENETA PREFABBRICATI S.R.L.